Точность и качество поверхности при обработке наружных цилиндрических поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность выполнения метрической резьбы

#### Инструмент

ГОСТ

Степень точности инструмента

Класс точности резьбы

#### Метчики с допусками на резьбу по ГОСТу 7250

Ручные | 9522-71 | С | 1
Машинно-ручные | 3266-71 | Д | 2
Гаечные | 1604-71 | Е | 2a
Гаечные с изогнутым хвостовиком | 6951-60 | Н | 3

#### Плашки круглые

-- " -- " -- | 9740-62 | Обычная точность | 2
-- " -- " -- | 9740-62 | По согласованию с потребителем | 3

#### Резцы и резьбовые гребенки

-

-

3...1

#### Гребенчатые фрезы

-- " -- " -- | 1336-62 | Нормальная точность Е | 2
-- " -- " -- | 1336-62 | Пониженная точность Н | 3

#### Резьбовая головка для скоростного (вихревого) резьбофрезерования

3...2

#### Винторезные самооткрывающиеся головки

с круглыми гребенкам | 3307-61 | Обычная точность | 2
-- " -- " -- | 3307-61 | По согласованию с потребителем | 1
с радиальными или тангенциальными плашками | - | - | 2

#### Резьбонакатные инструменты :

плоские плашки | 2248-69 | Обычная точность | 2
ролики | 9539-60 | Повышенной точности исп. I | 1
-- " -- " -- | 9539-60 | Обычной точности исп. II | 2
резьбонакатные головки | - | - | 3..2

#### Сегментные плашки

3...2

#### Шлифовальные круги однониточные и многониточные

1 и выше

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.