Для исключения методическойпогрешности ток в цепи измеряется двумя амперметрами, имеющими полный ток отклонения 5А и 7,5А и внутренние сопротивления 0,2Ом и 0,1Ом. Определить измеряемое значение тока,если показания первого и второго амперметров равны 4 Аи 4,5 Асоответственно.