Точность формы при обработке плоских поверхностей

## Таблицы точности обработки

###

### Точность формы при обработке плоских поверхностей

### (протягивание)

Точность размера

| Габариты обрабатываемой поверхности, мм
--- | ---
до 60 х 60 | до 160 х 160 | ... до 400 х 400 | ... до 1000 х 1000

#### Протягивание

IT

Допуск формы,

мкм

Допуск формы,

мкм

Допуск формы,

мкм

Допуск формы,

мкм

Однократное | 3a | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100
3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60
2a | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.