Припуски на мехобработку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Припуски на обработку

### Хонингование и притирка отверстий

#### Хонингование. Величина припуска на диаметр, мм

Диаметр отверстия, мм | Сталь | Чугун
до 80 | 0,05 | 0,02
св. 80 до 180 | 0,06 | 0,03
св. 180 | 0,07 | 0,04

#### Притирка. Величина припуска на диаметр, мм

Диаметр отверстия, мм | Припуск, мм
до 50 | 0,010
св. 50 до 80 | 0,015
св. 80 до 120 | 0,020

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.