Припуски на мехобработку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Припуски на обработку

### Номинальные диаметры прошивней dпр в зависимости от диаметра d

### чистовых отверстий при изготовлении отверстий в муфтах и брусках

Диаметр чистового отверстия d, мм | Номинальный диаметр прошивня dпр, мм | Диаметр чистового отверстия d, мм | Номинальный диаметр прошивня dпр, мм
110 - 120 | 80 | 289 - 314 | 250
121 - 131 | 90 | 315 - 340 | 275
132 - 142 | 100 | 341 - 366 | 300
143 - 158 | 110 | 367 - 392 | 325
159 - 184 | 125 | 393 - 418 | 350
185 - 210 | 150 | 419 - 444 | 375
211 - 236 | 175 | 445 - 470 | 400
237 - 262 | 200 | 471 - 522 | 425
263 - 288 | 225 | 523 - 574 | 475

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.