Припуски на мехобработку

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Припуски на обработку

### Шабрение плоскостей и отверстий

#### Плоскости

Ширина плоскости | Припуск на сторону, мм, при длине плоскости
св. 100 до 500 | св. 500 до.1000 | св.1000 до 2000 | св.2000 до.4000 | св.4000 до.6000
До 100 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30
Св. 100 до 500 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40

#### Отверстия

Диаметр отверстия | Припуск на диаметр, мм, при длине отверстия
до 100 | св. 100 до 200 | св. 200 до 300
До 80 | 0,05 | 0,08 | 0,12
Св. 80 до 180 | 0,10 | 0,15 | 0,25
Св. 180 до 300 | 0,15 | 0,25 | 0,35

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.