Оформление ОК

##### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

##### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

##### "Кемеровский государственный университет" (КемГУ)

#####

Заполнение маршрутных карт

## ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА - ОК

шаблон карты

Эта технологическия карта карта (форма 3 - первый лист для каждой операции и 2а - любое количесство листов продолжения, ГОСТ 3.1404-85) заполняются на каждую операцию обработки резанием. В данной Курсовой работе операционные карты заполняются только на 4 операции, определяемые преподавателем.

Верхний блок (шапка) ОК заполняется аналогично МК, при следующих отличиях:

- Поле | 3 | указывается код ОК, а не МК ® 60140.ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ, где ЧЧ.ЧЧ.ЧЧ - № чертежа детали (см. рисунок выше);

- Под этим кодом, в самой правой графе ставится номер операции (поле помечено |###| ) по технологическому процессу - он должен совпадать с № операции из маршрутных карт

Ниже записывается следующая информация (все графы, в которые должны быть заполнены, помечены пронумерованными маркерами вида ) :

Маркер | Содержание
40 | Наименование операции (как в МК)
41 | Краткая форма записи наименования и марки материала по ГОСТ 3.1104-81, например: «Сталь 45 ГОСТ 1050-74»
42 | Твёрдость материала заготовки, поступившей на эту операцию
4 | Код еденицы величины (массы, площади и т.п.) – допускается указывать еденицу измерения, аналогично полю 4 Маршрутной карты ( например, кг, см2 и т.д. )
5 |
10 |
12 |
26 | Количество одновременно обрабатываемых деталей (как в МК)
43 | Наименование станка, его модель
44 | Обозначение программы ЧПУ (не заполняется)
45 | Основное время на операцию
46 | Вспомогательное время на операцию
29 | Штучно-калькуляционное время на операцию(! берётся из МК)
39 | Подготовительно-заключительное время (! берётся из МК)
47 | Применяемая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ)

Все нижележащие строки используются для описания собственно технологических переходов, технологической оснастки и, иногда, режимов резания.

Для того чтобы указать, что будет записано в каждой конкретной строке или строках, в самом левом столбце (столбец "Р") проставляют букву обозначения (см. маркер | 1 | на операционной карте) :

- «О» - содержание перехода

- «Т» - информация по оснастке и режущему и измерительному инструменту.

- «Р» - для указания режимов резания на этом переходе.

В строке «О» после записи содержания перехода в двух самых правых графах (колонки n и n) указываются не обороты патрона/шпинделя и скорость резания, а данные по То и Тв.

Если содержание перехода не помещается в одну строку, его переносят на следующую строку, которую также маркируют буквой «О» (То и Тв тогда указывается в ней) .

Правила записи переходов регламентируются стандартом, некоторые примеры из которого приведены в Приложении.

После строки с маркером «О» дальше должна следовать строка с маркером «Т», в которой перечисляется технологическая оснастка в следующей последовательности:

1. приспособления;

2. вспомогательный инструмент;

3. режущий инструмент;

4. средства измерения.

Запись производится по всей длине строки с возможностью переноса на следующие строки с обязательной маркировкой строк продолжения в первой колонке буквой «Т». Каждая единица технологической оснастки записывается в формате :

**-КР.XXXXX.XX | Наименование оснастки | Характеристика | ГОСТ
где ** означает : для приспособления ** = ПР; для режущего инструмента ** = РИ; для вспомогательного инструмента ** = ВИ; для средств измерения ** = СИ Примеры :
ПР-КР.ХХХХХ.ХХХ Патрон 3-х кулачковый ГОСТ … ;
ПР-КР.ХХХХХ.ХХХ Центр неподвижный/вращающийся ГОСТ … ;
ВИ-КР.ХХХХХ.ХХХ Молоток 2,5 кг ГОСТ … ;
РИ-КР.ХХХХХ.ХХХ Резец проходной отогнутый правый 25´32-державка Т5К10 ГОСТ … ;
РИ-КР.ХХХХХ.ХХХ Сверло спиральное Æ 20 Р6М5 ГОСТ … ;
СИ-КР.ХХХХХ.ХХХ Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ … ;

Разделяются эти группы точкой с запятой, указание ГОСТов на используемые стандартную оснастку, режущий и измерительный инструмент обязательно; ГОСТ не указывается только в случаях применения нестандартной оснастки и инструмента

ГОСТы на резцы, свёрла и т.п, центры, патроны, призмы и т.п., штангенциркули, микрометры, скобы и пробки есть в "Справочнике Технолога-машиностроителя" [3].

Перед наименованием оснастки следует указать её код, после которого в скобках указывается количество едениц этой оснастки (если их > 1 штуки).

Вместо соответствующего цифрового кода для каждого из видов оснастки/инструмента в проекте можно использовать шаблон "ХХХХХ.ХХХ"

После строки или строк «О» должна идти строка «Р» (или несколько строк для многоинструментальной наладки). Для последней порядок режимов резания должен соответствовать порядку упоминания обрабатываемых поверхностей в строке «О» (или следования переходов).

В строке «Р» указываются (см. рисунок - наименования колонок даны как раз для строки режима обработки «Р») :

Маркер | Содержание
1 | Служебный символ «Р» - строка режимов обработки
31 | Особые указания – обычно – НЕТ
32 | Номер позиции в многоинструментальной наладке. Обычно используется для станков с ЧПУ. В проекте укажите №№ инструментов из чертежа наладок (арабские цифры 1,2,3…). Согласуйте №№ с описанием переходов в стоке «О»
33 Ñ | Расчётный размер обрабатываемой поверхности детали (диаметр/ширина), мм
34 Ñ | Расчётная длина рабочего хода, мм
35 | Глубина резания, мм
36 | Число проходов
37 | Подача, мм/об (мм/мин, мм/дв.ход и т.п.- обязательно указать единицу измерения, если не мм/об)
38 | Число оборотов шпинделя в минуту
39 | Скорость резания, м\мин. Для шлифования скорость указывается в м/с (с обязательым проставлением единицы измерения после значения, т. есть 40 м\с)

Ñ В полях 33 и 34 размеры указывать с учётом величин врезания и перебега.

После комплекта строк О, Т, Р описывающих один переход, делается одна строка пропуска (пустая), затем идёт следующий переход и т.д.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ переносить строку Р или О на следующую страницу, следовательно эти тройки должны идти комплектами.

Пример заполнения операционных карт можно посмотреть здесь.

А.Л. Майтаков, Н.Т. Ветрова, Л.Н. Берязева | Методические указания для выполнения курсовой работы
| Copyright © 2020 КемГУ . All rights reserved.